Successive shortest path algorithm與Minimum mean cycle canceling algorithm的程式測試

CPU:Intel i7 4770 3.40GHz

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Successive shortest path algorithm | | Minimum mean cycle canceling algorithm | |  |
| File name | n | m | paths added | Time(second) | cycles cancelled | Time(second) | min cost |
| stndrd1.net | 200 | 1308 | 1165 | 0.397 | 268 | 5.037 | 196587626 |
| stndrd2.net | 200 | 1511 | 904 | 0.373 | 254 | 6.693 | 194072029 |
| stndrd3.net | 200 | 2000 | 1170 | 0.526 | 273 | 9.672 | 159442947 |
| stndrd4.net | 200 | 2200 | 950 | 0.511 | 291 | 10.048 | 138936551 |
| stndrd5.net | 200 | 2900 | 1036 | 0.553 | 359 | 16.655 | 102950805 |
| stndrd6.net | 300 | 3174 | 1887 | 1.264 | 439 | 39.169 | 191968577 |
| stndrd7.net | 300 | 4519 | 1558 | 1.238 | 469 | 58.629 | 172742047 |
| stndrd8.net | 300 | 5168 | 1817 | 1.783 | 508 | 57.522 | 164468452 |
| stndrd9.net | 300 | 6075 | 1669 | 1.672 | 551 | 63.205 | 144994180 |
| stndrd10.net | 300 | 6320 | 1971 | 1.917 | 567 | 74.229 | 148675665 |